# Dammreducering

Undvik arbete utan dammreducerande åtgärder. Elverktyget kan, beroende på användningsområde, kombineras med dammreducerande tillbehör tillsammans med en dammsugare, se Sugkåpa för slipning, se Bortsugningskåpa för kapning med styrsläde.
Använd alltid lämpligt andningsskydd. Beakta nationella föreskrifter för de material som ska bearbetas.

- Undvik dammanhopning på arbetsplatsen. Damm kan lätt självantändas.

Krav för dammsugaren |
--- | ---
Rekommenderad nominell diameter slang | mm | 35
Nödvändigt undertryckA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Nödvändig flödeshastighetA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Rekommenderad filtereffektivitet |  | Dammklass MB)

A)

  Effektvärde vid elverktygets suganslutning

B)

  I enlighet med IEC/EN 60335-2-69

Följ anvisningarna för dammutsuget. Avbryt arbetet om sugkraften minskar och åtgärda orsaken.