# Műszaki adatok

Sarokcsiszoló |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Névleges feszültség | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Méretezési üresjárati fordulatszámA)B) | perc-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Fordulatszám-beállítási tartomány | perc-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Max. csiszolótárcsa-átmérő/gumi csiszolótányér átmérő | mm | 115 | 125 | 115 | 125
A csiszolótengely menete |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
A csiszolótengely-menet max. hossza | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Visszarúgás elleni kikapcsolás |  | ● | ● | ● | ●
Újraindulás elleni védelem |  | ● | ● | ● | ●
Kifutásfék |  | ● | ● | ● | ●
Ütközési kikapcsoló |  | ● | ● | ● | ●
A fordulatszám előválasztása |  | – | – | ● | ●
SúlyC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésD) és a tárolás során | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilis akkumulátorok |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Javasolt akkumulátorok a teljes teljesítményhez |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 12.0Ah akkumulátorral mérve

B)

  Méretezési üresjárati fordulatszám az EN IEC 62841-2-3 szerint a hozzáillő betétszerszámok kiválasztásához. A tényleges üresjárati fordulatszám biztonsági meggondolásokból és a gyártási tűrések következtében is alacsonyabb.

C)

  Védőbúrával (10), pótfogantyúval (8), befogókarimával (13) és befogóanyával (19), akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található)

D)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.