# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | ذراع فك الإقفال للغطاء الواقي
(2) | زر تثبيت محور الدوران
(3) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(4) | طارة ضبط عدد اللفات مسبقًا (GWS 18V-11 S)
(5) | المركمA)
(6) | زر فك إقفال المركمA)
(7) | مقبض إضافي مخمد للاهتزازات (سطح قبض معزول)
(8) | مقبض إضافي قياسي (سطح قبض معزول)A)
(9) | غطاء شفط خاص بالجلخA)
(10) | غطاء الوقاية الخاص بالتجليخ
(11) | غطاء الوقاية الخاص بالقطعA)
(12) | غطاء خاص بالقطع
(13) | شفة التثبيت مع حلقة منع التسريب
(14) | القرص القدحي للمعدن الصلبA)
(15) | قرص الجلخA)
(16) | فرشاة قرصية (M14)A)
(17) | قرص القطعA)
(18) | قرص القطع الماسيA)
(19) | صامولة سريعة الشد مع ممسك قوسي (M14)
(20) | مقبض (سطح قبض معزول)
(21) | محور دوران الجلاخة
(22) | واقية اليدA)
(23) | صحون الجلخ المطاطيةA)
(24) | قرص التجليخA)
(25) | الصامولة المستديرةA)
(26) | مفتاح ربط ثنائي الرأس المجوف لصامولة الشد
(27) | فرشاة قدحيةA)
(28) | فرشاة مخروطيةA)
(29) | طربوش الثقب الماسيA)
(30) | مفتاح هلاليA)
(31) | غطاء الشفط للقطع مع دليل التوجيهA)

A)

  إن هذه التوابع ليست محتواة ضمن إطار التوريد الاعتيادي.