# Teknik veriler

Taşlama makinesi |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Sipariş numarası |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nominal gerilim | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nominal boştaki devir sayısıA) B) | dev/dak | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Devir sayısı ayar alanı | dev/dak | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Maks. kesme diski çapı/lastik zımpara tablası çapı | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Taşlama mili dişi |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Taşlama milinin maks. diş uzunluğu | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Sıkışma emniyeti |  | ● | ● | ● | ●
Yeniden başlatma emniyeti |  | ● | ● | ● | ●
Boşta çalışma freni |  | ● | ● | ● | ●
Çarpma (darbe) kapatması |  | ● | ● | ● | ●
Hız ön seçimi |  | – | – | ● | ●
AğırlıkC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
ÇalışmaD) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Uyumlu aküler |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Tam performans için önerilen aküler |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  20−25 °C'de akü ProCORE18V 12.0Ah ile ölçülmüştür

B)

  Uygun uygulama araçlarının seçilmesi için EN IEC 62841-2-3'e göre boştaki devir sayısı. Gerçek boştaki devir sayısı, güvenlik nedenleriyle ve üretim toleransları nedeniyle daha düşüktür.

C)

  Koruyucu kapaklı (10), ilave tutamaklı (8), bağlama flanşlı (13) ve germe somunlu (19), aküsüz (akülü ağırlık için bkz. www.bosch-professional.com)

D)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.