# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Palanca de desenclavamiento de la cubierta protectora
(2) | Tecla de bloqueo del husillo
(3) | Interruptor de conexión/desconexión
(4) | Rueda preselectora de revoluciones (GWS 18V-11 S)
(5) | AcumuladorA)
(6) | Tecla de desenclavamiento del acumuladorA)
(7) | Empuñadura adicional amortiguadora de vibraciones (zona de agarre aislada)
(8) | Empuñadura adicional estándar (zona de agarre aislada)A)
(9) | Cubierta de aspiración para amolarA)
(10) | Cubierta protectora para amolar
(11) | Cubierta protectora para tronzarA)
(12) | Cubierta para tronzar
(13) | Brida de alojamiento con anillo toroidal
(14) | Vaso de amolar de metal duroA)
(15) | Disco abrasivoA)
(16) | Cepillo de discos (M14)A)
(17) | Disco tronzadorA)
(18) | Disco tronzador diamantadoA)
(19) | Tuerca de sujeción rápida con estribo (M14)
(20) | Empuñadura (superficie de empuñadura aislada)
(21) | Husillo amolador
(22) | Protección para las manosA)
(23) | Plato lijador de gomaA)
(24) | Hoja lijadoraA)
(25) | Tuerca redondaA)
(26) | Llave de dos pivotes para la tuerca de fijación
(27) | Cepillo de coronaA)
(28) | Cepillo cónicoA)
(29) | Corona diamantada para taladrarA)
(30) | Llave de bocaA)
(31) | Cubierta de aspiración para tronzar con carro guíaA)

A)

  Estos accesorios no corresponden al material que se adjunta de serie.