# Tehnički podaci

Ugaona brusilica |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nominalni napon | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) B) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Opseg podešavanja broja obrtaja | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Povratno isključivanje |  | ● | ● | ● | ●
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ● | ● | ●
Inerciona kočnica |  | ● | ● | ● | ●
Isključivanje u slučaju udara |  | ● | ● | ● | ●
Izbor broja obrtaja |  | – | – | ● | ●
TežinaC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduD) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilni akumulatori |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Preporučeni akumulatori za punu snagu |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Preporučeni punjači |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu je iz sigurnosnih razloga i usled tolerancije tokom proizvodnje manji.

C)

  Sa zaštitnim poklopcem (10), dodatnom ručkom (8), prihvatnom prirubnicom (13) i steznom navrtkom (19), bez akumulatora (težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)

D)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.