# Putekļu samazināšana

Izvairieties veikt darbus ar intrumentu, ja netiek veikti putekļu samazināšanas pasākumi. Atkarībā no izmantošanas veida, elektroinstrumentu var izmantot kopā ar putekļu uzsūkšanas piederumu apvienojumā ar vakuumsūcēju skatīt Slīpēšanas aizsargs ar putekļu uzsūkšanu, skatīt Uzsūkšanas pārsegs darbam ar griešanas vadotni.
Vienmēr izmantojiet piemērotu elpceļu aizsardzības līdzekli. Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos priekšrakstus, kas attiecas uz apstrādājamo materiālu.

- Nepieļaujiet putekļu uzkrāšanos darba vietā. Putekļi var viegli aizdegties.

Prasības vakuumsūcējam |
--- | ---
Ieteicamais šļūtenes nominālais diametrs | mm | 35
Nepieciešamais zemspiediensA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Nepieciešamā gaisa plūsmaA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Ieteicamā filtra efektivitāte |  | Putekļu klase MB)

A)

  Elektroinstrumenta vakuumsūcēja pieslēguma jauda

B)

  Atbilstīgi IEC/EN 60335-2-69

Ievērojiet vakuumsūcēja instrukcijā sniegtos norādījumus. Ja sūkšanas jauda samazinās, pārtrauciet darbu un novērsiet cēloni.