# Pölyntorjunta

Vältä työskentelyä ilman pölyntorjuntatoimenpiteitä. Sähkötyökaluun voi yhdistää käyttökohteesta riippuen pölynpoistovarusteen ja imurin, katso Hiomatöiden imusuojus, katso Ohjaustuen avulla tehtävän katkaisutyön imusuojus.
Käytä sopivaa hengityssuojainta kaikissa töissä. Noudata käsiteltäviä materiaaleja koskevia maakohtaisia määräyksiä.

- Estä pölyn kertyminen työpisteeseen. Pöly saattaa olla herkästi syttyvää.

Imuria koskevat vaatimukset |
--- | ---
Suositeltu letkun nimellishalkaisija | mm | 35
Vaadittava alipaineA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Vaadittava virtausA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Suositeltu suodatusteho |  | Pölyluokka MB)

A)

  Tehomerkintä sähkötyökalun imuriliitännässä

B)

  Standardin IEC/EN 60335-2-69 mukaan

Noudata pölynimurin ohjeita. Jos imuteho heikkenee, keskeytä työ ja poista vian aiheuttaja.