# Dati tecnici

Smerigliatrice angolare |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Tensione nominale | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Numero di giri a vuoto nominaleA) B) | giri/min | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Campo di regolazione del numero di giri | giri/min | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Filettatura del mandrino portamola |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Spegnimento in caso di contraccolpo |  | ● | ● | ● | ●
Protezione contro il riavvio accidentale |  | ● | ● | ● | ●
Freno di arresto graduale |  | ● | ● | ● | ●
Disinserimento in caso di urto |  | ● | ● | ● | ●
Preselezione del numero di giri |  | – | – | ● | ●
PesoC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batterie compatibili |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Batterie consigliate per la massima potenza |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Numero di giri a vuoto nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Per motivi di sicurezza e per le tolleranze di produzione, il numero di giri a vuoto effettivo è più basso.

C)

  Con cuffia di protezione (10), impugnatura supplementare (8), flangia di montaggio (13) e dado di serraggio (19), senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)

D)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.