# ضبط عدد اللفات مسبقا

## (GWS 18V-11 S)

يمكنك بواسطة عجلة ضبط عدد الدوران مسبقا (4) ضبط عدد اللفات المطلوب مسبقا حتی أثناء التشغيل. بيانات الجدول التالي هي قيم يوصى بالالتزام بها.

مادة الشغل | التطبيق | عدة الشغل | وضع طارة الضبط
--- | --- | --- | ---
معدن | إزالة الطلاء | قرص التجليخ | 2−3
معدن | الفرش، إزالة الصدأ | الفرشاة القدحية، ورق الصنفرة | 3
الفولاذ | الجلخ | قرص الجلخ/قرص الألياف | 4−6
معدن | تجليخ التخشين | قرص الجلخ | 6
معدن | القطع | قرص القطع | 6
حجر | القطع | قرص القطع الماسي | 6

- يجب أن تتساوي السرعة الاسمية للملحق على الأقل مع السرعة القصوى المدونة على العدة الكهربائية. الملحقات التي تدور بسرعة أعلى من سرعتها الاسمية يمكن أن تنكسر وتطير بعيدا.

مستوى الاختيار المسبق لعدد اللفات | GWS 18V-11 S [لفة/دقيقة]
--- | ---
1 | 3000
2 | 4500
3 | 5400
4 | 6200
5 | 7000
6 | 9000

تعتبر القيم المبينة لمستويات عدد اللفات قيما مرجعية.