# Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.

(1) | Entriegelungshebel für Schutzhaube
(2) | Spindel-Arretiertaste
(3) | Ein-/Ausschalter
(4) | Stellrad Drehzahlvorwahl (GWS 18V-11 S)
(5) | AkkuA)
(6) | Akku-EntriegelungstasteA)
(7) | Vibrationsdämpfender Zusatzgriff (isolierte Grifffläche)
(8) | Standard-Zusatzgriff (isolierte Grifffläche)A)
(9) | Absaughaube zum SchleifenA)
(10) | Schutzhaube zum Schleifen
(11) | Schutzhaube zum TrennenA)
(12) | Abdeckung zum Trennen
(13) | Aufnahmeflansch mit O-Ring
(14) | Hartmetall-TopfscheibeA)
(15) | SchleifscheibeA)
(16) | Scheibenbürste (M14)A)
(17) | TrennscheibeA)
(18) | Diamant-TrennscheibeA)
(19) | Schnellspannmutter mit Bügel (M14)
(20) | Handgriff (isolierte Grifffläche)
(21) | Schleifspindel
(22) | HandschutzA)
(23) | GummischleiftellerA)
(24) | SchleifblattA)
(25) | RundmutterA)
(26) | Zweilochschlüssel für Spannmutter
(27) | TopfbürsteA)
(28) | KegelbürsteA)
(29) | Diamant-BohrkroneA)
(30) | GabelschlüsselA)
(31) | Absaughaube zum Trennen mit FührungsschlittenA)

A)

  Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.