# انتخاب سرعت

## (GWS 18V-11 S)

با چرخک تنظیم انتخاب تعداد ضربه (4) می توان تعداد دور/ضربه لازم را حتی هنگام کار انتخاب کرد. اندازه های ذکر شده در جدول ذیل، مقادیر پیشنهادی می باشند.

قطعه کار | کاربرد | ابزار مورد استفاده | موقعیت چرخک تنظیم
--- | --- | --- | ---
فلز | زدودن رنگ | کاغذ سنباده | ‎2−3‎
فلز | برس كاری، زنگ زدایی | برس سیمی كاسه ای، کاغذ سنباده | 3
استیل ضد زنگ | سایش کاری | صفحه ساب/صفحه فیبری | ‎4−6‎
فلز | سایش کاری خشن | صفحه ساب | 6
فلز | برش | صفحه برش | 6
سنگ | برش | صفحه برش الماسه | 6

- میزان تحمل سرعت مجاز متعلقات باید حداقل معادل با حداکثر سرعت تعیین شده بر روی ابزار برقی باشد. متعلقاتی که سریع‌تر از حد مجاز می‌چرخند، ممکن است بشکنند و به اطراف پرتاب شوند.

درجه انتخاب سرعت | GWS 18V-11 S ‎[min-1]‎
--- | ---
1 | 3000
2 | 4500
3 | 5400
4 | 6200
5 | 7000
6 | 9000

مقادیر ذکر شده سرعت، مقادیر معیاری می باشند.