# Индикатор за акумулаторната батерия

Указание: Не всеки тип акумулаторна батерия разполага с индикатор за състоянието на зареждане.

Зелените светодиоди на индикатора за акумулаторната батерия показват степента на зареденост на акумулаторната батерия. Поради съображения за сигурност проверката на степента на зареденост е възможна само когато електроинструментът е в покой.

За да видите степента на зареденост на батерията, натиснете бутона за индикация или . Това е възможно също и при извадена акумулаторна батерия.

Ако след натискане на бутона за индикация не свети нито един светодиод, акумулаторната батерия е повредена и трябва да бъде заменена.

## Акумулаторна батерия модел GBA 18V... | GBA18V...

Светодиод | Капацитет
--- | ---
Непрекъснато светене 3 × зелено | 60–100 %
Непрекъснато светене 2 × зелено | 30–60 %
Непрекъснато светене 1 × зелено | 5–30 %
Мигаща светлина 1 × зелено | 0–5 %

## Тип акумулаторна батерия ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

Светодиод | Капацитет
--- | ---
Непрекъснато светене 5 × зелено | 80–100 %
Непрекъснато светене 4 × зелено | 60–80 %
Непрекъснато светене 3 × зелено | 40–60 %
Непрекъснато светене 2 × зелено | 20–40 %
Непрекъснато светене 1 × зелено | 5–20 %
Мигаща светлина 1 × зелено | 0–5 %