# Tehnilised andmed

Nurklihvmasin |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nimipinge | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirusA) B) | min‒1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Pöörlemiskiiruse seadevahemik | min‒1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Max lihvketta läbimõõt / kummist lihvtaldriku läbimõõt | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Lihvspindli keere |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Lihvspindli keerme max pikkus | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Väljalülitumine tagasilöögi korral |  | ● | ● | ● | ●
Taaskäivitumiskaitse |  | ● | ● | ● | ●
Järelpöörlemispidur |  | ● | ● | ● | ●
Väljalülitumine kukkumise korral |  | ● | ● | ● | ●
Pöörlemiskiiruse eelvalik |  | – | – | ● | ●
KaalC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud ümbruskonna temperatuur käitamiselD) ja ladustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ühilduvad akud |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Soovitatavad akud täisvõimsuse jaoks |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Normile EN IEC 62841-2-3 vastav arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirus sobiva vahetatava tööriista valimiseks. Tegelik tühikäigu-pöörlemiskiirus on ohutuspõhjustel ja valmistamistolerantsidest tingitult madalam.

C)

  Kaitsekattega (10), lisakäepidemega (8), vastuvõtuäärikuga (13) ja kinnitusmutriga (19), ilma akuta (aku kaalu leiate veebiaadressilt www.bosch-professional.com)

D)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.