# Technické údaje

Uhlová brúska |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Menovité napätie | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Menovité voľnobežné otáčkyA) B) | ot/min | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000
Rozsah nastavenia otáčok | ot/min | – | – | 3 000–9 000 | 3 000–9 000
Max. priemer brúsneho kotúča/priemer gumeného brúsneho taniera | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Závit brúsneho vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. dĺžka závitu brúsneho vretena | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Vypnutie pri spätnom ráze |  | ● | ● | ● | ●
Ochrana pred opätovným spustením |  | ● | ● | ● | ●
Dobehová brzda |  | ● | ● | ● | ●
Vypnutie pri náraze |  | ● | ● | ● | ●
Predvoľba otáčok |  | – | – | ● | ●
HmotnosťC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeD) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilné akumulátory |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Odporúčané akumulátory pre plný výkon |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Menovité voľnobežné otáčky podľa EN IEC 62841-2-3 pre výber vhodných pracovných nástrojov. Skutočné voľnobežné otáčky sú z bezpečnostných dôvodov a kvôli výrobným toleranciám nižšie.

C)

  S ochranným krytom (10), prídavnou rukoväťou (8), upínacou prírubou (13) a upínacou maticou (19), bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na stránke www.bosch-professional.com)

D)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.