# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Levetta di sbloccaggio per cuffia di protezione
(2) | Pulsante di bloccaggio dell’alberino
(3) | Interruttore di avvio/arresto
(4) | Rotellina di preselezione del numero di giri (GWS 18V-11 S)
(5) | BatteriaA)
(6) | Tasto di sbloccaggio della batteriaA)
(7) | Impugnatura supplementare antivibrazioni (superficie di presa isolata)
(8) | Impugnatura supplementare standard (superficie di presa isolata)A)
(9) | Cuffia di aspirazione per levigaturaA)
(10) | Cuffia di protezione per levigatura
(11) | Cuffia di protezione per taglioA)
(12) | Copertura per il taglio
(13) | Flangia di montaggio con O-ring
(14) | Mola a tazza in metallo duroA)
(15) | Mola abrasivaA)
(16) | Spazzola a disco (M14)A)
(17) | Mola da taglioA)
(18) | Mola da taglio diamantataA)
(19) | Dado di serraggio rapido con staffa (M14)
(20) | Impugnatura (superficie di presa isolata)
(21) | Mandrino portamola
(22) | Protezione per le maniA)
(23) | Platorello in gommaA)
(24) | Foglio abrasivoA)
(25) | Dado cilindricoA)
(26) | Chiave a due perni per dado di serraggio
(27) | Spazzola a tazzaA)
(28) | Spazzola conicaA)
(29) | Corona a forare diamantataA)
(30) | Chiave fissaA)
(31) | Cuffia di aspirazione per taglio con slitta di guidaA)

A)

  Questo accessorio non è compreso nella fornitura standard.