# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

(1) | Розблокувальний важіль для захисного кожуха
(2) | Фіксатор шпинделя
(3) | Вимикач
(4) | Коліщатко для встановлення кількості обертів (GWS 18V-11 S)
(5) | Акумуляторна батареяA)
(6) | Кнопка розблокування акумуляторної батареїA)
(7) | Додаткова рукоятка з гасінням вібрацій (з ізольованою поверхнею)
(8) | Стандартна додаткова рукоятка (з ізольованою поверхнею)A)
(9) | Захисний кожух для шліфуванняA)
(10) | Захисний кожух для шліфування
(11) | Захисний кожух для розрізанняA)
(12) | Кожух для різання
(13) | Опорний фланець з кільцем круглого перерізу
(14) | Твердосплавний чашковий дискA)
(15) | Шліфувальний кругA)
(16) | Дискова щітка (M14)A)
(17) | Відтрізний кругA)
(18) | Алмазний відрізний кругA)
(19) | Швидкозатискна гайка зі скобою (M14)
(20) | Рукоятка (з ізольованою поверхнею)
(21) | Шліфувальний шпиндель
(22) | Захист для рукA)
(23) | Гумова опорна шліфувальна тарілкаA)
(24) | Шліфувальна шкуркаA)
(25) | Кругла гайкаA)
(26) | Ріжковий ключ під два отвори для затискної гайки
(27) | Чашкова щіткаA)
(28) | Конічна щіткаA)
(29) | Алмазна свердлильна коронкаA)
(30) | Вилковий гайковий ключA)
(31) | Витяжний ковпак для різання з люнетним супортомA)

A)

  Це приладдя не входить до стандартного комплекту поставки.