# Технические данные

Угловая шлифовальная машина |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18 | 18 | 18
Номинальное число оборотов холостого ходаA) B) | об/мин | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Диапазон регулировки числа оборотов | об/мин | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Макс. диаметр шлифовального круга/резиновой опорной тарелки | мм | 115 | 125 | 115 | 125
Резьба шлифовального шпинделя |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 22 | 22 | 22 | 22
Система выключения при обратном ударе |  | ● | ● | ● | ●
Защита от непреднамеренного включения |  | ● | ● | ● | ●
Тормоз выбега |  | ● | ● | ● | ●
Отключение при ударе |  | ● | ● | ● | ●
Выбор числа оборотов |  | – | – | ● | ●
ВесC) | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииD) и во время хранения | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Совместимые аккумуляторы |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Рекомендуемые аккумуляторы для максимальной производительности |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Номинальное число оборотов холостого хода по EN IEC 62841-2-3 для выбора подходящей оснастки. Фактическое число оборотов холостого хода из соображений безопасности и из-за производственных допусков ниже.

C)

  С защитным кожухом (10), дополнительной рукояткой (8), опорным фланцем (13) и зажимной гайкой (19), без аккумулятора (вес аккумулятора см. на сайте www.bosch-professional.com)

D)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.