# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Dźwignia zwalniająca blokadę pokrywy ochronnej
(2) | Przycisk blokady wrzeciona
(3) | Włącznik/wyłącznik
(4) | Pokrętło wstępnego wyboru prędkości obrotowej (GWS 18V-11 S)
(5) | AkumulatorA)
(6) | Przycisk odblokowujący akumulatorA)
(7) | Rękojeść dodatkowa tłumiąca drgania (powierzchnia izolowana)
(8) | Standardowa rękojeść dodatkowa (powierzchnia izolowana)A)
(9) | Pokrywa odsysająca do szlifowaniaA)
(10) | Pokrywa ochronna do szlifowania
(11) | Pokrywa ochronna do cięciaA)
(12) | Osłona do cięcia
(13) | Kołnierz mocujący z uszczelką
(14) | Tarcza garnkowa z nasypem z węglika spiekanegoA)
(15) | Tarcza szlifierskaA)
(16) | Szczotka tarczowa (M14)A)
(17) | Tarcza tnącaA)
(18) | Diamentowa tarcza tnącaA)
(19) | Szybkozaciskowa nakrętka mocująca z pałąkiem (M14)
(20) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(21) | Wrzeciono szlifierki
(22) | Osłona rękiA)
(23) | Gumowy talerz szlifierskiA)
(24) | Papier ściernyA)
(25) | Nakrętka okrągłaA)
(26) | Klucz widełkowy do nakrętki mocującej
(27) | Szczotka garnkowaA)
(28) | Szczotka stożkowaA)
(29) | Diamentowa koronka wiertniczaA)
(30) | Klucz widełkowyA)
(31) | Pokrywa odsysająca do cięcia z prowadnicą saneczkowąA)

A)

  Nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.