# Технически данни

Ъглошлайф |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Номинално напрежение | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Разчетна скорост на въртене на празен ходA)B) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Диапазон на регулиране на скоростта на въртене | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
макс. диаметър на шлифовъчния диск/диаметър на гумената шлифовъчна подложка | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Присъединителна резба на вала |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
макс. дължина на резбата на шлифовъчния шпиндел | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Изключване при обратен откат |  | ● | ● | ● | ●
Защита срещу повторно включване |  | ● | ● | ● | ●
Инерционна спирачка |  | ● | ● | ● | ●
Изключване при изпускане |  | ● | ● | ● | ●
Предварителен избор на скоростта на въртене |  | – | – | ● | ●
ТеглоC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
разрешена температура на околната среда при работаD) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
съвместими акумулаторни батерии |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Препоръчителни акумулаторни батерии за пълна мощност |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
препоръчителни зарядни устройства |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Обороти на празен ход по дизайн съгласно EN IEC 62841-2-3 за избор на подходящи работни инструменти. Действителните обороти на празен ход са по-ниски поради съображения за сигурност и производствените толеранси.

C)

  Със защитен капак (10), спомагателна дръжка (8), монтажен фланец (13) и затягаща гайка (19), без акумулаторна батерия (теглото на акумулаторната батерия ще намерите на www.bosch-professional.com)

D)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.