# Pavaizduoti įrankio elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio įrankio schemos numerius.

(1) | Apsauginio gaubto atblokavimo svirtelė
(2) | Suklio fiksuojamasis klavišas
(3) | Įjungimo-išjungimo jungiklis
(4) | Išankstinio sūkių nustatymo reguliatoriaus ratukas (GWS 18V-11 S)
(5) | AkumuliatoriusA)
(6) | Akumuliatoriaus atblokavimo klavišasA)
(7) | Vibraciją slopinanti papildoma rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
(8) | Standartinė papildoma rankena (izoliuotas rankenos paviršius)A)
(9) | Šlifavimui skirtas nusiurbimo gaubtasA)
(10) | Šlifavimui skirtas apsauginis gaubtas
(11) | Pjovimui skirtas apsauginis gaubtasA)
(12) | Pjovimui skirtas gaubtas
(13) | Tvirtinamoji jungė su „O“ formos žiedu
(14) | Kietlydinio lėkštinis diskasA)
(15) | Šlifavimo diskasA)
(16) | Diskinis šepetys (M14)A)
(17) | Pjovimo diskasA)
(18) | Deimantinis pjovimo diskasA)
(19) | Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė su lankeliu (M14)
(20) | Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
(21) | Šlifavimo suklys
(22) | Rankų apsaugaA)
(23) | Guminis lėkštinis šlifavimo diskasA)
(24) | Šlifavimo popieriaus lapelisA)
(25) | Apvalioji veržlėA)
(26) | Ragelinis raktas prispaudžiamajai veržlei
(27) | Cilindrinis šepetysA)
(28) | Kūginis šepetysA)
(29) | Deimantinio gręžimo karūnaA)
(30) | Veržlinis raktasA)
(31) | Pjovimui skirtas nusiurbimo gaubtas su kreipiamosiomis pavažomisA)

A)

  Šio priedo standartiniame tiekiamame komplekte nėra.