# Předvolba otáček

## (GWS 18V-11 S)

Pomocí kolečka pro předvolbu otáček (4) můžete předvolit potřebné otáčky i během provozu. Údaje v následující tabulce jsou doporučené hodnoty.

Materiál | Použití | Nástroj | Poloha nastavovacího kolečka
--- | --- | --- | ---
Kov | Odstranění barev | Brusný papír | 2–3
Kov | Kartáčování, odrezování | Hrncový kartáč, brusný papír | 3
Ušlechtilá ocel | Broušení | Brusný kotouč / fíbrový kotouč | 4–6
Kov | Hrubování | Brusný kotouč | 6
Kov | Dělení | Dělicí kotouč | 6
Kámen | Dělení | Diamantový dělicí kotouč | 6

- Jmenovité otáčky příslušenství se musí minimálně rovnat maximálním otáčkám uvedeným na elektrickém nářadí. Příslušenství používané pro vyšší než jejich jmenovité otáčky může prasknout a rozpadnout se.

Stupeň předvolby otáček | GWS 18V-11 S [ot/min]
--- | ---
1 | 3 000
2 | 4 500
3 | 5 400
4 | 6 200
5 | 7 000
6 | 9 000

Uvedené hodnoty stupně otáček jsou orientační hodnoty.