# Dados técnicos

Rebarbadora |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Tensão nominal | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Número de rotações em vazio nominalA) B) | r.p.m. | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Ajuste do número de rotações | r.p.m. | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar/diâmetro do prato de lixar em borracha | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Rosca do eixo de trabalho |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Comprimento máx. da rosca do eixo de trabalho | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Desativação de contragolpe |  | ● | ● | ● | ●
Proteção contra rearranque involuntário |  | ● | ● | ● | ●
Travão de inércia |  | ● | ● | ● | ●
Desligamento em caso de queda |  | ● | ● | ● | ●
Pré-seleção da velocidade de rotação |  | – | – | ● | ●
PesoC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoD) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterias compatíveis |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Baterias recomendadas para potência máxima |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Carregadores recomendados |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Número de rotações em vazio nominal segundo a norma EN IEC 62841-2-3 para a seleção das ferramentas de trabalho adequadas. O número de rotações em vazio real é mais baixo por motivos de segurança e devido às tolerâncias de fabrico.

C)

  Com tampa de proteção (10), punho adicional (8), flange de admissão (13) e porca de aperto (19), sem bateria (encontra o peso da bateria em www.bosch-professional.com)

D)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.