# Inställning av varvtal

## (GWS 18V-11 S)

Med reglaget för varvtalsförval (4) kan du välja det varvtal som behövs även under användning. Uppgifterna i nedanstående tabell är rekommenderade värden.

Material | Användning | Insatsverktyg | Reglagets läge
--- | --- | --- | ---
Metall | Avlägsna färg | Slippapper | 2−3
Metall | Borsta, ta bort rost | Koppborste, slippapper | 3
Rostfritt stål | Slipa | Slipskiva/fiberskiva | 4−6
Metall | Skrubbning | Slipskiva | 6
Metall | Kapa | Kapskiva | 6
Sten | Kapa | Diamant-kapskiva | 6

- Det nominella varvtalet för tillbehöret måste vara minst lika med den maximala hastigheten som är märkt på elverktyget. Tillbehör som körs fortare än deras märkvarvtal kan gå sönder och flyga isär.

Nivå varvtal | GWS 18-11 S [v/min]
--- | ---
1 | 3000
2 | 4500
3 | 5400
4 | 6200
5 | 7000
6 | 9000

Angivna värden för varvtalsnivåerna är riktvärden.