# Tehnični podatki

Kotni brusilnik |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nazivna napetost | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nazivno število vrtljajev v prostem tekuA) B) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Razpon števila vrtljajev | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Najv. premer brusne plošče/gumijastega brusnega krožnika | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Navoj brusnega vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Najv. dolžina navoja brusnega vretena | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Izklop pri povratnem udarcu |  | ● | ● | ● | ●
Zaščita pred ponovnim zagonom |  | ● | ● | ● | ●
Zavora izteka |  | ● | ● | ● | ●
Izklop ob padcu orodja |  | ● | ● | ● | ●
Izbira števila vrtljajev |  | – | – | ● | ●
TežaC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemD) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Združljive akumulatorske baterije |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Priporočene akumulatorske baterije za doseganje polne zmogljivosti |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Nazivno število vrtljajev v prostem teku po EN IEC 62841-2-3 za izbiro primernih nastavkov. Dejansko število vrtljajev v prostem teku je iz varnostnih razlogov in zaradi proizvodnih toleranc nižje.

C)

  Z zaščitnim pokrovom (10), pomožnim ročajem (8), prijemalno prirobnico (13) in zatezno matico (19), brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com)

D)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.