# التشغيل

- لا تقم بالتحميل على العدة الكهربائية بشكل كبير يتسبب في توقفها.

- أخرج المركم من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال على العدة الكهربائية (على سبيل المثال الصيانة، واستبدال العدد، وما شابه). هناك خطر إصابة بجروح في حالة الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

- توخ الحرص عند عمل شقوق في الجدران الحاملة، انظر جزء «إرشادات إنشائية».

- احرص على تثبيت قطعة الشغل، إلا إذا كانت ثابتة بسبب وزنها.

- بعد تحميل العدة الكهربائية بشكل شديد قم بتشغيلها لعدة دقائق علی وضع اللاحمل من أجل تبريدها.

- لا تستعمل العدة الكهربائية مع حامل القطع السحجي.

- لا تمسك بأقراص التجليخ أو أقراص القطع قبل أن تبرد. تطرأ على الأقراص درجات حرارة عالية أثناء العمل.

إرشادات العمل
التشغيل