# Riduzione della polvere

Non eseguire lavori senza misure di contenimento della polvere. A seconda dell’impiego, l’elettroutensile può essere combinato con un accessorio per la riduzione della polvere insieme a un aspiratore, vedi Cuffia di aspirazione per levigatura, vedi Cuffia di aspirazione per taglio con slitta di guida.
Utilizzare sempre protezioni respiratorie adeguate. Attenersi alle prescrizioni in vigore nel proprio Paese per i materiali da lavorare.

- Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro. Le polveri si possono incendiare facilmente.

Requisiti per l’aspiratore |
--- | ---
Diametro nominale del tubo flessibile consigliato | mm | 35
Depressione richiestaA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Portata richiestaA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Efficienza consigliata del filtro |  | Classe di polveri MB)

A)

  Valore di potenza del collegamento dell’aspiratore dell’elettroutensile

B)

  Conformemente a IEC/EN 60335-2-69

Osservare le istruzioni dell’aspiratore. In caso di deterioramento delle prestazioni di aspirazione, interrompere il lavoro e risolvere il problema.