# مشخصات فنی

سنگ فرز |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18 | 18 | 18 | 18
اندازه گیری سرعت در حالت آزادA) B) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
محدوده تنظیم سرعت | min-1 | – | – | ‎3000–9000‎ | ‎3000–9000‎
حداکثر قطر صفحه ساب/قطر صفحه سنباده لاستیکی | mm | 115 | 125 | 115 | 125
رزوه محور سایش |  | ‎M 14‎ | ‎M 14‎ | ‎M 14‎ | ‎M 14‎
حداکثر طول رزوه محور سایش | mm | 22 | 22 | 22 | 22
متوقف کننده ضربه زن |  | ● | ● | ● | ●
محافظ استارت مجدد |  | ● | ● | ● | ●
ترمز متوقف كننده تدریجی |  | ● | ● | ● | ●
سیستم خاموش شدن در اثر ضربه |  | ● | ● | ● | ●
انتخاب سرعت |  | – | – | ● | ●
وزنC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0...+35‎ | ‎0...+35‎ | ‎0...+35‎ | ‎0...+35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارD) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20...+50‎ | ‎–20...+50‎ | ‎–20...+50‎ | ‎–20...+50‎
باتری های قابل شارژ سازگار |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...‎ | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...‎ | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...‎ | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده برای توان کامل |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...‎ | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...‎ | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...‎ | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...‎
شارژرهای توصیه شده |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...‎ | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...‎ | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...‎ | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ ProCORE18V 12.0Ah

B)

  اندازه گیری سرعت در حالت آزاد بر اساس استاندارد ‎EN IEC 62841-2-3‎ جهت انتخاب ابزارهای مورد استفاده مناسب. سرعت واقعی در حالت آزاد به دلایل ایمنی و تلورانس های تولید، کمتر است.

C)

  با قاب محافظ (10)، دسته کمکی (8)، فلنج گیرنده (13) و مهره مهار (19)، بدون باتری قابل شارژ (وزن باتری قابل شارژ را در این سایت مشاهده کنید www.bosch-professional.com)

D)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.