# Редукция на прах

Избягвайте работа без редуциращи праха мерки. Според целта на употреба, електроинструментът може да се комбинира с редуцираща праха принадлежност, заедно с прахосмукачка, вж. Прахоуловителен кожух за шлифоване, вж. Прахоизсмукващ кожух за рязане с водеща шейна.
Винаги използвайте подходяща дихателна защита. Спазвайте валидните във Вашата страна законови разпоредби, валидни при обработване на съответните материали.

- Избягвайте натрупване на прах на работното място. Прахът може лесно да се самовъзпламени.

Изисквания към прахосмукачките |
--- | ---
Препоръчителен номинален диаметър на маркуча | mm | 35
Необходим вакуумA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Необходим дебитA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Препоръчителна ефективност на филтъра |  | Клас на прах MB)

A)

  Стойност на порта за прахосмукачка на електроинструмента

B)

  Съгласно IEC/EN 60335-2-69

Спазвайте указанието за прахосмукачката. При намалена смукателна мощност прекъснете работата и отстранете причината.