# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Лост за отключване за предпазния кожух
(2) | Бутон за застопоряване на вала
(3) | Пусков прекъсвач
(4) | Колело за регулиране за предварителен избор на обороти (GWS 18V-11 S)
(5) | Акумулаторна батерияA)
(6) | Бутон за отключване на акумулаторната батерияA)
(7) | Поглъщаща вибрациите спомагателна ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)
(8) | Стандартна спомагателна ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)A)
(9) | Прахоуловителен кожух за шлайфанеA)
(10) | Предпазен кожух за шлайфане
(11) | Предпазен кожух за рязанеA)
(12) | Капак за рязане
(13) | Поемащ фланец с О-пръстен
(14) | Чашковиден диск от твърд металA)
(15) | Шлифовъчен дискA)
(16) | Дискова четка (M14)A)
(17) | Диск за рязанеA)
(18) | Диамантен диск за рязанеA)
(19) | Бързообтяжна гайка със скоба (М14)
(20) | Ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)
(21) | Вал
(22) | Защита за ръцетеA)
(23) | Гумен подложен дискA)
(24) | ШкуркаA)
(25) | Кръгла гайкаA)
(26) | Двущифтов ключ за обтяжната гайка
(27) | Чашковидна телена четкаA)
(28) | Конусна четкаA)
(29) | Диамантена боркоронаA)
(30) | Вилков ключA)
(31) | Прахоуловителен кожух за рязане с водеща шейнаA)

A)

  Тази принадлежност не е включена в стандартната окомплектовка на доставката.