# Griešanās ātruma regulēšana

## (GWS 18V-11 S)

Ar griešanās ātruma priekšizvēles pirkstratu (4) var iestatīt vēlamo griešanās ātrumu; tas iespējams arī elektroinstrumenta darbības laikā. Ieteicamās elektroinstrumenta griešanās ātruma vērtības ir sniegtas sekojošajā tabulā.

Materiāls | Lietojums | Nomaināmais darbinstruments | Pirkstrata stā‌vok‌lis
--- | --- | --- | ---
Metāls | Krāsas notīrīšana | Slīploksne | 2−3
Metāls | Apstrāde ar suku, rūsas noņemšana | Kausveida suka, slīploksne | 3
Nerūsējošais tērauds | Slīpēšana | Slīpripa/šķiedru slīpdisks | 4−6
Metāls | Rupjā slīpēšana | Slīpripa | 6
Metāls | Griešana | Griezējdisks | 6
Akmens | Griešana | Dimanta griezējdisks | 6

- Iestiprināmā piederuma pieļaujamajam griešanās ātrumam jābūt ne mazākam par elektroinstrumenta maksimālo norādīto griešanās ātrumu. Piederumi, kas griežas ātrāk, nekā pieļaujams, var salūzt un tikt mesti prom.

Pakāpe Griešanās ātruma regulēšanas | GWS 18V-11 S [min-1]
--- | ---
1 | 3000
2 | 4500
3 | 5400
4 | 6200
5 | 7000
6 | 9000

Norādītās griešanās ātruma priekšizvēles pakāpēm atbilstošās griešanās ātruma vērtības ir aptuvenas.