# Staubreduktion

Vermeiden Sie das Arbeiten ohne staubreduzierende Maßnahmen. Das Elektrowerkzeug kann je nach Einsatzzweck mit staubreduzierendem Zubehör zusammen mit einem Sauger kombiniert werden, siehe Absaughaube zum Schleifen, siehe Absaughaube zum Trennen mit Führungsschlitten.
Verwenden Sie grundsätzlich einen geeigneten Atemschutz. Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.

- Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz. Stäube können sich leicht entzünden.

Anforderungen an den Sauger |
--- | ---
Empfohlener Nenndurchmesser Schlauch | mm | 35
Erforderlicher UnterdruckA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Erforderliche DurchflussmengeA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Empfohlene Filtereffizienz |  | Staubklasse MB)

A)

  Leistungswert am Saugeranschluss des Elektrowerkzeugs

B)

  Entsprechend IEC/EN 60335-2-69

Beachten Sie die Anleitung zum Sauger. Unterbrechen Sie die Arbeit bei nachlassender Saugleistung und beseitigen Sie die Ursache.