# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Aizsargpārsega atbrīvošanas svira
(2) | Darbvārpstas fiksēšanas taustiņš
(3) | Ieslēdzējs/izslēdzējs
(4) | Apgriezienu skaita regulēšanas pirkstrats (GWS 18V-11 S)
(5) | AkumulatorsA)
(6) | Akumulatora atbloķēšanas taustiņšA)
(7) | Vibrācijas slāpējošs papildrokturis (ar izolētu noturvirsmu)
(8) | Standarta papildrokturis (ar izolētu noturvirsmu)A)
(9) | Slīpēšanas nosūkšanas pārsegsA)
(10) | Slīpēšanas aizsargpārsegs
(11) | Griešanas aizsargpārsegsA)
(12) | Griešanas pārsegs
(13) | Balstpaplāksne ar gredzenblīvi
(14) | Cietmetāla kausveida disksA)
(15) | SlīpripaA)
(16) | Diskveida birste (M14)A)
(17) | Griešanas disksA)
(18) | Dimanta griešanas disksA)
(19) | Rokas piespiedējuzgrieznis ar skavu (M14)
(20) | Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
(21) | Slīpēšanas darbvārpsta
(22) | Roku aizsargsA)
(23) | Gumijas slīpēšanas pamatneA)
(24) | SlīploksneA)
(25) | Apaļais uzgrieznisA)
(26) | Piespiedējuzgriežņa divizciļņu uzgriežņu atslēga
(27) | Kausveida sukaA)
(28) | Konusveida sukaA)
(29) | Dimanta kroņurbisA)
(30) | Vaļējā tipa uzgriežņu atslēgaA)
(31) | Nosūkšanas pārsegs griešanai ar vadotni A)

A)

  Šie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.