# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Sprostitvena ročica za zaščitni pokrov
(2) | Tipka za blokado vretena
(3) | Stikalo za vklop/izklop
(4) | Kolesce za izbiro števila vrtljajev (GWS 18V-11 S)
(5) | Akumulatorska baterijaA)
(6) | Tipka za sprostitev akumulatorske baterijeA)
(7) | Pomožni ročaj za blaženje tresljajev (izolirana oprijemalna površina)
(8) | Standardni pomožni ročaj (izolirana oprijemalna površina)A)
(9) | Odsesovalni pokrov za brušenjeA)
(10) | Zaščitni pokrov za brušenje
(11) | Zaščitni pokrov za rezanjeA)
(12) | Pokrov za rezanje
(13) | Prijemalna prirobnica s tesnilnim obročkom
(14) | Konveksna brusna plošča iz karbidne trdineA)
(15) | Brusna ploščaA)
(16) | Kolutna ščetka (M14)A)
(17) | Rezalna ploščaA)
(18) | Diamantna rezalna ploščaA)
(19) | Hitrozatezna matica z lokom (M14)
(20) | Ročaj (izolirana oprijemalna površina)
(21) | Brusno vreteno
(22) | Zaščita za rokoA)
(23) | Gumijasti brusni krožnikA)
(24) | Brusni listA)
(25) | Okrogla maticaA)
(26) | Dvostranski ključ za zatezno matico
(27) | Lončasta ščetkaA)
(28) | Stožčaste ščetkeA)
(29) | Diamantna vrtalna kronaA)
(30) | Viličasti ključA)
(31) | Odsesovalni pokrov za rezanje s pomičnimi vodiliA)

A)

  Ta pribor ne spada v standardni obseg dobave.