# Akun lataustilan näyttö

Huomautus: lataustilan näyttöä ei ole kaikissa akkutyypeissä.

Akun lataustilan näytön vihreät LED-valot ilmoittavat akun lataustilan. Turvallisuussyistä lataustilan tarkistaminen on mahdollista vain sähkötyökalun ollessa pysähdyksissä.

Kun haluat nähdä lataustilan, paina lataustilan näytön painiketta tai . Tämä on mahdollista myös akun ollessa irrotettuna.

Jos lataustilan näytön painikkeen painaminen ei sytytä yhtään LED-valoa, akku on viallinen ja täytyy vaihtaa.

## Akkutyyppi GBA 18V... | GBA18V...

LED-valo | Kapasiteetti
--- | ---
3 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 60–100 %
2 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 30–60 %
1 vihreä LED-valo palaa jatkuvasti | 5–30 %
1 vihreä LED-valo vilkkuu | 0–5 %

## Akkutyyppi ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

LED-valo | Kapasiteetti
--- | ---
5 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 80–100 %
4 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 60–80 %
3 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 40–60 %
2 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 20–40 %
1 vihreä LED-valo palaa jatkuvasti | 5–20 %
1 vihreä LED-valo vilkkuu | 0–5 %