# Tehniskie parametri

Leņķa slīpmašīna |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Mērīšanas brīvgaitas griezes momentsA)B) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Griešanās ātruma regulēšanas diapazons | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Maks. slīpripas diametrs/gumijas slīpēšanas pamatnes diametrs | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Slīpēšanas darbvārpstas vītne |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. slīpēšanas darbvārpstas vītnes garums | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Aizsardzība pret atsitienu |  | ● | ● | ● | ●
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos |  | ● | ● | ● | ●
Izskrējiena bremze |  | ● | ● | ● | ●
Izslēgšanās trieciena dēļ |  | ● | ● | ● | ●
Apgriezienu skaita iestatīšana |  | – | – | ● | ●
SvarsC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Ieteicamā apkārtējā gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāD) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Saderīgie akumulatori |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Ieteicamie akumulatori maksimālai jaudai |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Nominālais brīvgaitas griešanās ātrums atbilstīgi EN IEC 62841-2-3 piemērotu darba instrumentu izvēlei. Faktiskais apgriezienu skaits drošības apsvērumu dēļ un atkarībā no ražošanas pielaidēm ir mazāks.

C)

  Ar aizsargpārsegu (10), papildrokturi (8), balstatloks (13) un piespiedējuzgrieznis (19), bez akumulatora (akumulatora svaru atradīsiet tīmekļa vietnē www.bosch-professional.com)

D)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.