# البيانات الفنية

المجلخة الزاوية |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
الجهد الاسمي | فلط= | 18 | 18 | 18 | 18
السرعة المقدرة بدون حملA) B) | لفة/دقيقة | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
نطاق ضبط عدد اللفات | لفة/دقيقة | – | – | 3000–9000‏ | 3000–9000‏
أقصى قطر لقرص التجليخ/صحن التجليخ المطاطي | مم | 115 | 125 | 115 | 125
لولب محور دوران الجلاخة |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
أقصى طول للولب محور دوران الجلاخة | مم | 22 | 22 | 22 | 22
خاصية الإيقاف بسبب الصدمات الارتدادية |  | ● | ● | ● | ●
واقية إعادة التشغيل |  | ● | ● | ● | ●
مكبح إنهاء الدوران |  | ● | ● | ● | ●
وظيفة الفصل عند الارتطام |  | ● | ● | ● | ●
ضبط عدد اللفات مسبقًا |  | – | – | ● | ●
الوزنC) | كجم | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلD) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏
المراكم المتوافقة |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...‎ | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...‎ | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...‎ | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...‎
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...‎ | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...‎ | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...‎ | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...‎ | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...‎ | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...‎ | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 12.0Ah

B)

  عدد اللفات اللاحملي المقدر وفقًا للمواصفة EN IEC 62841-2-3 لاختيار عدد الشغل المناسبة. عدد اللفات اللاحملي الفعلي أقل لأسباب تتعلق بالأمان ولأسباب تتعلق بنسب تفاوت التصنيع.

C)

  مع غطاء واقٍ (10)، ومقبض إضافي (8)، وشفة تثبيت (13)، وصامولة شد (19)، دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)

D)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.