# Stofreductie

Vermijd het werken zonder stofreducerende maatregelen. Het gereedschap kan afhankelijk van toepassing met stofreducerende accessoires samen met een stofzuiger worden gecombineerd, zie Afzuigkap voor schuren, zie Stofafzuigkap voor doorslijpen met geleidebeugels.
Gebruik altijd een geschikte ademhalingsbescherming. Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewerken materialen in acht.

- Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan gemakkelijk ontbranden.

Eisen aan de stofzuiger |
--- | ---
Aanbevolen nominale diameter slang | mm | 35
Noodzakelijke onderdrukA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Noodzakelijk doorstromingsvolumeA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Aanbevolen filterefficiëntie |  | Stofklasse MB)

A)

  Vermogenswaarde op de stofzuigeraansluiting van het elektrische gereedschap

B)

  Conform IEC/EN 60335-2-69

Neem goed nota van de gebruiksaanwijzing bij de stofzuiger. Onderbreek het werk als de zuigcapaciteit afneemt en verhelp de oorzaak.