# Funcţionare

- Nu suprasolicitaţi scula electrică într-atât încât aceasta să se oprească din funcţionare.

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreţinere, înlocuirea accesoriului, curăţare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

- Atenţie la trasarea de canale în pereţi portanţi, vezi paragraful „Indicaţii privind statica“.

- Fixaţi piesa de lucru dacă stabilitatea acesteia nu este asigurată prin propria sa greutate.

- După o solicitare puternică, lăsaţi scula electrică să meargă în gol timp de câteva minute pentru ca accesoriul să se răcească.

- Nu folosiţi scula electrică împreună cu un suport pentru maşini de retezat cu disc abraziv.

- Nu atingeţi discurile de şlefuire şi de tăiere înainte ca acestea să se fi răcit. Discurile se înfierbântă puternic în timpul lucrului.

Instrucţiuni de lucru
Punerea în funcţiune