# Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sähkötyökalun kuvaan.

(1) | Suojuksen lukituksen avausvipu
(2) | Karan lukituspainike
(3) | Käynnistyskytkin
(4) | Kierrosluvun säätörengas (GWS 18V-11 S)
(5) | AkkuA)
(6) | Akun lukituksen avauspainikeA)
(7) | Tärinävaimennettu lisäkahva (eristetty kahvapinta)
(8) | Vakiomallinen lisäkahva (eristetty kahvapinta)A)
(9) | Hiomatöiden imusuojusA)
(10) | Hiomatöiden suojus
(11) | Katkaisutöiden suojusA)
(12) | Katkaisutöiden suojain
(13) | Kiinnityslaippa ja O-rengas
(14) | Kovametallinen kuppilaikkaA)
(15) | HiomalaikkaA)
(16) | Harjalaikka (M14)A)
(17) | KatkaisulaikkaA)
(18) | TimanttikatkaisulaikkaA)
(19) | Kaarisankainen pikakiinnitysmutteri (M14)
(20) | Kahva (eristetty kahvapinta)
(21) | Hiomakara
(22) | KäsisuojusA)
(23) | Kuminen hiomalautanenA)
(24) | HiomapyöröA)
(25) | RengasmutteriA)
(26) | Kiinnitysmutterin laikka-avain
(27) | KuppiharjaA)
(28) | KartioharjaA)
(29) | TimanttiporakruunuA)
(30) | KiintoavainA)
(31) | Ohjaustuellinen katkaisutöiden imusuojusA)

A)

  Nämä lisätarvikkeet eivät kuulu Tavanomainen toimitukseen.