# Tehnički podaci

Kutna brusilica |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nazivni napon | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nazivni broj okretaja u praznom hoduA) B) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Područje namještanja broja okretaja | min-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Isključivanje kod povratnog udarca |  | ● | ● | ● | ●
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ● | ● | ●
Inercijska kočnica |  | ● | ● | ● | ●
Isključivanje kod udarca o pod |  | ● | ● | ● | ●
Predbiranje broja okretaja |  | – | – | ● | ●
TežinaC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduD) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilne aku-baterije |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Preporučene aku-baterije za puni učinak |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Preporučeni punjači |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu je manji iz sigurnosnih razloga i uvjetovan proizvodnim tolerancijama.

C)

  Sa štitnikom (10), dodatnom ručkom (8), prihvatnom prirubnicom (13) i steznom maticom (19), bez aku-baterije (Težinu aku-baterije naći ćete na internetskoj stranici www.bosch-professional.com)

D)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.