# Technische gegevens

Haakse slijpmachine |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nominale spanning | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nominaal onbelast toerentalA) B) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Instelbereik toerental | min-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Schroefdraad slijpas |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Terugslaguitschakeling |  | ● | ● | ● | ●
Nulspanningsbeveiliging |  | ● | ● | ● | ●
Uitlooprem |  | ● | ● | ● | ●
Valuitschakeling |  | ● | ● | ● | ●
Toerentalinstelling |  | – | – | ● | ●
GewichtC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Compatibele accu's |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Aanbevolen accu's voor maximaal vermogen |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Nominaal onbelast toerental volgens EN IEC 62841-2-3 voor passende inzetgereedschappen. Het werkelijke onbelaste toerental is om veiligheidsredenen en afhankelijk van productietoleranties lager.

C)

  Met beschermkap (10), extra handgreep (8), opnameflens (13) en spanmoer (19), zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)

D)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.