# Технички податоци

Аголна брусилка |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Номинален напон | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Номинален број на вртежи во празен одA) B) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Подрачје на подесување на бројот на вртежи | min-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
макс. дијаметар на брусната плоча/гумениот брусен диск | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Навој на вретеното за брусење |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
макс. должина на навојот за вретеното за брусење | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Исклучување при повратен удар |  | ● | ● | ● | ●
Заштита од рестартирање |  | ● | ● | ● | ●
Сопирачка за исфрлување од брзина |  | ● | ● | ● | ●
Исклучување при удар |  | ● | ● | ● | ●
Одредување на број на вртежи |  | – | – | ● | ●
ТежинаC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
дозволена околна температура при работењеD) и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
компатибилни акумулаторски батерии |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
препорачани батерии за целосна моќност |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
препорачани полначи |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Номинален број на вртежи во празен од според EN IEC 62841-2-3 за избор на соодветни алати за вметнување. Актуелниот број на вртежи во празен од е помал од безбедносни причини и поради производните толеранции.

C)

  Со заштитен поклопец (10), дополнителна рачка (8), приклучна прирабница (13) и затезна навртка (19), без батерија (тежината на батеријата може да ја видите во www.bosch-professional.com)

D)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.