# Gebruik

- Belast het elektrische gereedschap niet zo sterk dat het tot stilstand komt.

- Neem de accu vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv. onderhoud, wisselen van accessoires, enz.) uit het elektrische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

- Voorzichtig bij het maken van sleuven in dragende muren, zie gedeelte „Aanwijzingen m.b.t. statica“.

- Klem het werkstuk vast, wanneer dit niet door het eigen gewicht veilig ligt.

- Laat het elektrische gereedschap na sterke belasting nog enkele minuten onbelast lopen, om het inzetgereedschap af te koelen.

- Gebruik het elektrische gereedschap niet met een doorslijpstandaard.

- Raak de (door)slijpschijven niet aan, voordat ze afgekoeld zijn. De schijven worden bij het werken erg heet.

Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden
Ingebruikname