# Støvreduksjon

Unngå arbeid uten støvreduserende tiltak. Avhengig av bruksområdet kan elektroverktøyet kombineres med støvreduserende tilbehør sammen med en støvsuger, se Støvavsugsdeksel for sliping, se Støvavsugsdeksel for kapping med styreskinner.
Bruk alltid egnet åndedrettsvern. Følg gjeldende forskrifter i ditt land for materialene som skal bearbeides.

- Unngå støv på arbeidsplassen. Støv kan lett antennes.

Krav for støvsugeren |
--- | ---
Anbefalt nominell diameter for slange | mm | 35
Nødvendig undertrykkA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Nødvendig gjennomstrømningsmengdeA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Anbefalt filtereffektivitet |  | Støvklasse MB)

A)

  Effektverdi ved vakuumtilkoblingen til elektroverktøyet

B)

  I samsvar med IEC/EN 60335-2-69

Følg instruksjonene for støvsugeren. Hvis sugekraften reduseres, stopp og fjern årsaken.