# Поворот корпуса редуктора (см. рис. E)

- Перед выполнением любых работ с электроинструментом (например, техническое обслуживание, замена рабочего инструмента и т. д.) извлекайте аккумулятор из электроинструмента. При случайном нажатии выключателя возникает опасность травмирования.

Корпус редуктора может поворачиваться с интервалом в 90°. Этим позволяет поставить выключатель в удобное для работы положение, например, для левши.

Полностью выкрутите 4 винта (➊). Осторожно и без отрыва от корпуса поверните корпус редуктора в новое положение (➋). Снова затяните 4 винта (➌).