# Работа с електро‌инструмента

- Не претоварвайте електроинструмента до степен, при която въртенето му да спира напълно.

- Изваждайте от електроинструмента акумулаторната батерия преди всякакви дейности по електроинструмента (напр. поддръжка, смяна на инструмент и др.). Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.

- Внимание при правене на отвори в носещи стени, вж. раздели "Указания за статиката".

- Застопорете детайла, ако не е сигурно поставен поради собственото си тегло.

- След силно натоварване оставяйте електроинструмента да се върти на празен ход в продължение на няколко минути, за да може работният инструмент да се охлади.

- Не използвайте електроинструмента, монтиран в стенд за рязане.

- Не ги докосвайте, преди да са се охладили. По време на работа дисковете се нагряват силно.

Указания за работа
Пускане в експлоатация