# Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na znázornenie elektrického náradia na grafickej strane.

(1) | Odisťovacia páčka pre ochranný kryt
(2) | Aretačné tlačidlo vretena
(3) | Zapínač/vypínač
(4) | Nastavovacie koliesko predvoľby otáčok (GWS 18V-11 S)
(5) | AkumulátorA)
(6) | Tlačidlo na odistenie akumulátoraA)
(7) | Prídavná rukoväť tlmiaca vibrácie (izolovaná úchopová plocha)
(8) | Štandardná prídavná rukoväť (izolovaná úchopová plocha)A)
(9) | Odsávací kryt pri brúseníA)
(10) | Ochranný kryt pri brúsení
(11) | Ochranný kryt pri rezaníA)
(12) | Kryt pri rezaní
(13) | Upínacia príruba s O-krúžkom
(14) | Miskovitý kotúč zo spekaného karbiduA)
(15) | Brúsny kotúčA)
(16) | Kotúčová kefa (M14)A)
(17) | Rezací kotúčA)
(18) | Diamantový rezací kotúčA)
(19) | Rýchloupínacia matica so strmeňom (M14)
(20) | Rukoväť (izolovaná úchopová plocha)
(21) | Brúsne vreteno
(22) | Ochrana rúkA)
(23) | Gumený brúsny tanierA)
(24) | Brúsny listA)
(25) | Okrúhla maticaA)
(26) | Kolíkový kľúč na upínaciu maticu
(27) | Miskovitá kefaA)
(28) | Kužeľová kefaA)
(29) | Diamantová vŕtacia korunkaA)
(30) | Vidlicový kľúčA)
(31) | Odsávací kryt pri rezaní s vodiacimi saňamiA)

A)

  Toto príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky.