# Date tehnice

Polizor unghiular |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Cod de identificare |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Tensiune nominală | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Turaţie nominală în golA) B) | rot/min | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Domeniu de reglare a turaţiei | rot/min | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Diametru maxim discuri de şlefuire/Diametru maxim disc-suport din cauciuc | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Filet arbore de polizat |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Lungime maximă filet arbore de polizat | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Deconectare în caz de recul |  | ● | ● | ● | ●
Protecţie la repornire |  | ● | ● | ● | ●
Frână de întrerupere |  | ● | ● | ● | ●
Dispozitiv de deconectare în caz de impact |  | ● | ● | ● | ●
Preselectare a turaţiei |  | – | – | ● | ●
GreutateC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiD) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumulatori compatibili |  | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Acumulatori recomandaţi pentru putere maximă |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V... | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah EXPERT18V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Turaţie nominală în gol conform EN IEC 62841-2-3 pentru selectarea accesoriului corespunzător. Turaţia în gol propriu-zisă este mai mică din considerente legate de siguranţă şi datorită toleranţelor de fabricaţie.

C)

  Cu capacul de protecţie (10), mânerul auxiliar (8), flanşa de prindere (13) şi piuliţa de strângere (19), fără acumulator (pentru greutatea acumulatorului, accesează www.bosch-professional.com)

D)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.