# Mise en marche

- Ne provoquez pas l’arrêt de l’outil électroportatif en exerçant une pression trop forte.

- Retirez systématiquement la batterie avant toute intervention sur l’outil électroportatif (maintenance, changement d’accessoire, etc.). Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

- Attention lors de la réalisation de rainures ou saignées dans des murs porteurs, voir la section « Remarques sur la statique ».

- Serrez la pièce si son poids ne suffit pas à assurer une bonne stabilité.

- Après l’avoir fortement sollicité, laissez tourner l’outil électroportatif à vide pendant quelques minutes pour refroidir l’accessoire de travail.

- N’utilisez jamais l’outil électroportatif avec un support de tronçonnage.

- Attendez que les meules à ébarber et les disques à tronçonner aient refroidi avant de les toucher. Les meules deviennent brûlantes pendant le travail.

Instructions d’utilisation
Mise en marche